<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CutterMaterial>
  <Name>WC-Co6-800nm</Name>
  <Note></Note>
  <ElasticModulus_GPa>600</ElasticModulus_GPa>
  <PoissonRatio>0</PoissonRatio>
  <TensileStrength_MPa>1440</TensileStrength_MPa>
  <ThermalExpansionCoefficient_dMK>6.7</ThermalExpansionCoefficient_dMK>
  <HeatConductivity_WdmK>70</HeatConductivity_WdmK>
  <HeatCapacity_JdgK>0.34</HeatCapacity_JdgK>
  <Density_gdcm3>14.95</Density_gdcm3>
  <MeltingTemperature_K>3143.16</MeltingTemperature_K>
  <FusionLatentHeat_Jdg>400</FusionLatentHeat_Jdg>
  <FrictionCoefficient>0.44</FrictionCoefficient>
  <TemperatureVsHardnessCurve>
    <Entry Temperature_K="298.16">17500</Entry>
    <Entry Temperature_K="873.16">14800</Entry>
    <Entry Temperature_K="1013.16">12500</Entry>
    <Entry Temperature_K="1173.16">10000</Entry>
  </TemperatureVsHardnessCurve>
  <TemperatureVsWearCoefficientCurve>
    <Entry Temperature_K="298.16">1.19</Entry>
    <Entry Temperature_K="473.16">1.86</Entry>
    <Entry Temperature_K="673.1600000000001">7.1</Entry>
    <Entry Temperature_K="873.1600000000001">25.7</Entry>
  </TemperatureVsWearCoefficientCurve>
</CutterMaterial>